Genauigkeitskonflikt-Bericht für Baugruppe DRAINAGEPORT_MOLD.

1. Für die Modelle in der Liste kann die absolute oder relative Genauigkeit eingestellt werden.
2. Wenn die Genauigkeit des Modells relativ ist, wird die absolute Genauigkeit basierend
auf der relativen Genauigkeit des Modells berechnet. 
3. Die folgende Liste zeigt die absolute Genauigkeit für alle Modelle,
die für Geometrieberechnungen verwendet werden.

       Name des gener. Modells      Absolute Genauigkeit  Einheitenname
DRAINAGEPORT_MOLD.ASM                 0.001000000       mm
DRAINAGEPORT_MOLD_REF.PRT             0.001000000       mm
DRAINAGEPORT_WERK.PRT                 0.010000000       mm
AS.PRT                                0.001000000       mm
DS.PRT                                0.001000000       mm
K-AS-1.PRT                            0.001000000       mm
K-AS-2.PRT                            0.001000000       mm
K-DS-1.PRT                            0.001000000       mm
