                    Masseneigenschaft von TEIL DP_RAHMENPL_DS

                        VOLUMEN =  3.3834722e+06 MM^3
                 FLÄCHENINHALT =  2.5927186e+05 MM^2
                         DICHTE =  7.8500000e-06 KILOGRAMM / MM^3
                          MASSE =  2.6560257e+01 KILOGRAMM 

         SCHWERPUNKT in Bezug auf den Koordinatenrahmen _DP_RAHMENPL_DS:
X   Y   Z          -1.0215218e-03  2.9295649e+01  2.9152594e-01  MM

   Trägheit in Bezug auf Koordinatensystem _DP_RAHMENPL_DS  (KILOGRAMM * MM^2)

TRÄGHEITSTENSOR:
Ixx Ixy Ixz         1.6047363e+05 -4.5250299e+01 -2.8519465e+01
Iyx Iyy Iyz        -4.5250299e+01  2.9151278e+05 -2.0053100e+02
Izx Izy Izz        -2.8519465e+01 -2.0053100e+02  1.9075808e+05

     Trägheit im Schwerpunkt in Bezug auf Koordinatenrahmen _DP_RAHMENPL_DS
                                                         (KILOGRAMM * MM^2)     
TRÄGHEITSTENSOR:
Ixx Ixy Ixz         1.3767643e+05 -4.6045145e+01 -2.8527375e+01
Iyx Iyy Iyz        -4.6045145e+01  2.9151052e+05  2.6305325e+01
Izx Izy Izz        -2.8527375e+01  2.6305325e+01  1.6796314e+05

                    HAUPTTRÄGHEITSMOMENT:  (KILOGRAMM * MM^2)
I1  I2  I3          1.3767639e+05  1.6796316e+05  2.9151054e+05

        Rotationsmatrix von _DP_RAHMENPL_DS Orientierung auf Hauptachsen:
                       1.00000       -0.00094        0.00030
                       0.00030       -0.00021       -1.00000
                       0.00094        1.00000       -0.00021

   Rotationswinkel von _DP_RAHMENPL_DS Orientierung auf Hauptachsen (in Grad):
Winkel um x  y  z      90.012          0.000          0.054 

               Umlaufbewegungsradius in Bezug auf die Hauptachsen:
R1  R2  R3          7.1996867e+01  7.9522658e+01  1.0476374e+02  MM

